**КУРСОВА РОБОТА**

з дисципліни \_\_\_Схемотехніка аналогової та цифрової радіоелектронної апаратури\_\_

на тему: музична клавіатура на базі 555 таймера\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Студента 2 курсу групи ДК-51

Напряму підготовки: Радіоелектронні апарати

Спеціальності: Радіоелектронні апарати та засоби

Тимошенко С.В.

(прізвище та ініціали)

Керівник:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(посада, вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали)

Національна оцінка: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Кількість балів: \_\_\_\_ Оцінка: ECTS \_\_\_\_\_

Члени комісії: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_ст. викл., к.т.н. Короткий Є.В.\_\_\_

(підпис) (вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(підпис) (вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали)

Київ - 2017 рік

ЗМІСТ

Вступ……………………………………………………………………………..3

Перелік умовних скорочень...…………………………………………………..5

Розділ 1. Вибір та дослідження принципової схеми приладу…………..……6

1.1. Принцип роботи та характеристики мікросхеми NE555….………6

Розділ 2. Розрахунок характеристик приладу. ………………………………..12

Розділ 3. Моделювання роботи приладу……………………………………….

Розділ 4. Розробка та дослідження конструкцій приладу………………….....

Висновки…………………………………………………………………………

Список використаних джерел………………………………………………......

**ВСТУП**

В наш час використовується дуже багато різних типів мікросхем. Одною з таких мікросхем, являється мікросхема NE555, або ж по-іншому 555 таймер. Ця мікросхема знайшла своє використання у багатьох сферах життєдіяльності. Наприклад, від найпростіших таймерів до датчиків рівня води тощо.

Перевагами такої мікросхеми є високий діапазон вхідної напруги, велика максимальна частота, великий діапазон тривалості одного імпульсу, також може працювати в різних режимах (моностабільний, нестабільний, тощо).

Метою курсової роботи є вивчення роботи мікросхеми NE555 в якості основного компоненту музичної клавіатури. Який за різних умов буде видавати на виході різну частоту звучання, тобто різні ноти.

Завданням курсової роботи є:

* Вивчення принципової роботи мікросхеми NE555 та її застосування в схемі музичної клавіатури.
* Розрахунок номіналів резисторів для правильного функціонування схеми
* Провести моделювання даної схеми
* Розробка робочого прототипу.

Перейдемо до розділів:

У першому розділі розглянуто принцип роботи мікросхеми в нестабільному режимі та всієї схеми в загалом.

У другому розділі проведений розрахунок номіналів для првильного функціонування.

У третьому розділі проведено симуляцію схеми в середовищі програми LTSpice та наведені її скріншоти.

У четвертому розділі показана готовий робочий прототип та практичні характеристики.

Перелік умовних скрочень

ІС – інтегральна схема

РОЗДІЛ 1

ВИБІР ТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРИНЦИПОВОЇ СХЕМИ ПРИЛАДУ

1.1. Принцип роботи ІС NE555 та її характеристики

Для початку розглянемо виводи мікросхеми. На рисунку 1.1.1 зображені позначення виводів даної мікросхеми




Рис. 1.1.1 Позначення виводів

Розглянемо який вивід за що відповідає.

1. GND або Земля. Підключається до мінусу схеми
2. TRIG або Запуск. На цей вивід подається вхідний сигнал. Якщо на вхід подається, так званий, низький рівень, тобто не більше 1/3 напруги живлення, то таймер запускається і на його виході формується високий рівень(напруга більша 2/3 напруги живлення). До речі, цей сигнал формується на деякий час. В свою чергу цей час задається резисторами та конденсатором.
3. OUT або Вихід. Вихідний сигнал змінюється в залежності від вхідного. Якщо на вході низький рівень імпульсу, то виході - високий, і навпаки, на вході високий, то на виході буде формкватись низький.
4. RESET або Скидання. При подачі на цей вивід напруги низького рівня, на виході формується сигнал низького рівня незалежно від поточного стану вхідного сигналу.
5. CONT або Контроль. Цей вивід зазвичай не використовується і тому його підключають до землі через конденсатор невеликої ємності. За допомогою цього виводу можна отримати доступ до опорної напруги компаратора.
6. THRES або Зупинка. Якщо на вхід цього виводу подається напруга високого рівня (2/3 напруги живлення), то на виході формується сигнал низького рівня (1/3 напруги живлення).
7. DISCH або Розряд. Вивід підключений до транзистору, а саме, до колектору. Емітер цього транзистору підключений до землі. Таким чином, якщо до цього виводу буде підключений конденсатор він буде розраджатись через колектор-емітерний перехід. Транзистор буде відкритий до тих пір, доки на вході високий рівень.
8. Vcc або Живлення. На цей вивід подається плюс живлення.


Тепер розглянемо функціональну схему таймера 555 

Рис. 1.1.2 Функціональна схема

З рисунку 1.1.2 видно, що в ІС “основними” елементами є:

1. Два компаратори.
2. Тригер.
3. Два транзистори.
4. Буфер виходу.
5. Три резистора на 5 КОм.



Сама схема містить в собі двадцять три транзистора, п’ятнадцять резисторів та два діода. Принципова схема ІС NE555 зображена на рис. 1.1.3.

Рис. 1.1.3. Принципова схема таймера

Мікросхема має наступні характеристики:

1. Діапазон вхідної напруги 4.5..16 В
2. Вихідний імпульсний струм до 200 мА
3. Діапазон робочої температури від 0..70 ̊С

Тепер розглянемо принцип роботи таймера в, так званому, нестабільному режимі.

 Рис. 1.1.4. Схема для режиму генератора

Як бачимо з рисунку 1.1.4. другий та шостий виводи з’єднані між собою. Між виводом шість та сім підключений резистор . Четвертий вивід підключений до живлення, це зроблено для того, щоб не було непередбачуваних скидань. Суть роботи таймера в нестабільному режимі полягає в тому, що конденсатор буде заряджатись через обидва резистори. Через його малу ємність він зарядиться дуже швидко і коли напруга на конденсаторі досягне напруги високого рівня компаратор В переключить тригер в верхнє положення. Починається розрядка конденсатора . Імпульс на виході припиняється. Він буде розряджатись через резистор . Так як конденсатор підключений до входу мікросхеми, то коли він розрядиться до напруги 1/3 від напруги живлення, тобто до низького рівня, компаратор А переключить тригер в нижнє положення і розряд конденсатору припиниться. І на виході знову з’явиться імпульс. Цей цикл почне повторюватись знову і знову. Так і відбувається генерація імпульсів на виході.

Також, як видно з рис. 1.1.5. тривалість імпульсів довша, ніж тривалість пауз між ними, це зумовлено тим, що конденсатор заряджається через , а розряджається тільки через .

Частота вихідного імпульсу розраховується по формулі:

На рисунку 1.1.5. зображено типові діаграми в нестабільному режимі. Верхній графік – вихідна напруга, а нижній графік – напруга на конденсаторі.




Рис. 1.1.5. Типові діаграми в нестабільному режимі

Розглянемо схему принципову, яку потрібно буде виготовити та дослідити. Пояснимо призначення кожного компоненту. Схема принципова показана на рисунку 1.1.6.




Рис. 1.1.5. Схема принципова

1. ІС NE555 – це основний компонент даної схеми.
2. Резистори – задають частоту вихідного сигналу.
3. Конденсатор виконує аналогічну функцію попереднім резисторам.
4. Конденсатор під’єднаний до п’ятого виводу мікросхеми і заведений на землю. Це зроблено для того, щоб не було непередбачуваних дій.
5. Резистори виконують роль подільника напруги.
6. Конденсатор потрібні для того, щоб згладити пульсації.
7. Резистор потрібен для термостабілізації.
8. Транзистори 2N2222 виконує роль передпідсилення.
9. Транзистори BC550C та BC560C потрібні для підсилення за потужністю.
10. На схемі принциповій, динамік зображений в вигляді резистору .

РОЗДІЛ 2

РОЗРАХУНОК ХАРАКТЕРИСТИК ПРИЛАДУ

Для того, щоб частота нот була схожа на реальну частоту цих нот, потрібно розрахувати значення резисторів , так як конденсатор та резистор ми змінювати не будемо.

Візьмемо, наприклад, ноту Do першої октави. Її частота складає 493 Гц. Знаючи частоту, номінал конденсатору та резистора , знайдемо номінал резистора за формулою:

З неї випливає, що

Так як, ми вже маємо один резистор на 6,8 Ком, то, щоб знайти величину шуканого резистору віднімемо отриманий номінал від того, що є, маємо: